**TABELA DE PARAMETRIZAÇÃO E TEMPORIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE PROTEÇÃO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FUNÇÃO** | **PARAMETRIZAÇÃO**  | **TEMPORIZAÇÃO** |
| Proteção de subtensão (27) Nível 1  |  |  |
| Proteção de subtensão (27) Nível 2  |  |  |
| Proteção de sobretensão (59) Nível 1 |  |  |
| Proteção de sobretensão (59) Nível 2 |  |  |
| Proteção desequilíbrio Tensão (59N) – **(Para relés com 3V0)** |  |  |
| Proteção desequilíbrio Tensão (59N) – **(Para relés com V0)** |  |  |
| Proteção de subfrequência (81U) Nível 1  |  |  |
| Proteção de subfrequência (81U) Nível 2 |  |  |
| Proteção de subfrequência (81U) Nível 3 |  |  |
| Proteção de sobrefrequência (81O) Nível 1 |  |  |
| Proteção de sobrefrequência (81O) Nível 2  |  |  |
| Taxa de variação de frequência (81 df/dt)  |  |  |
| Tensão de Bloqueio da função 81 df/dt |  |  |
| Proteção de sobrecorrente instantânea (50) |  |  |
| Proteção de sobrecorrente instantânea de neutro (50N) |  |  |
| Proteção de sobrecorrente temporizada (51) |  |  |
| Proteção de sobrecorrente temporizada de neutro (51N) |  |  |
| Proteção de sobrecorrente direcional (67) |  |  |
| Condição de fechamento (25CS) |  |  |
| Anti-ilhamento (78)  |  |  |
| Tensão de Bloqueio da função 78 |  |  |
| Direcional de potência (32) |  |  |
| Desbalanceamento de tensão (47)  |  |  |
| Falha de disjuntor (50BF)  |  |  |